**Воздушный фильтр TFE 12-7**

Воздушный фильтр для вентиляционных установок.

Ревизионная дверца легко снимается для замены фильтра.

С фильтрующей вставкой из синтетических волокон.

Панельный фильтр.

Фильтрующая вставка не восстанавливается.

С резиновым уплотнением на соединительных патрубках воздуха.

TFE ...-5: класс фильтра F5, принадлежности: запасной фильтр RF...-5

TFE ...-7: класс фильтра ISO ePM1 50 % (F7), принадлежности: запасной фильтр RF...-7

Рекомендуемые принадлежности: Реле перепада давления DW 1000.

Указания по монтажу

Сопротивление фильтра следует контролировать посредством реле перепада давления типа DW 1000.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TFE 12-7 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 4,18 kg |
| Масса с упаковкой: | 4,69 kg |
| Вид фильтра: | Пылевой фильтрр и фильтр пыльцы |
| Класс фильтра: | ISO ePM1 50 % (F7) |
| Номинальный диаметр: | 125 mm |
| Ширина: | 360 mm |
| Высота: | 330 mm |
| Глубина: | 300 mm |
| Ширина с упаковкой: | 405 mm |
| Высота с упаковкой: | 405 mm |
| Глубина с упаковкой: | 410 mm |
| Температура окружающей среды: | 80 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490500 |
| Номер артикула: | 0149.0050 |

Изготовитель: MAICO

TFE 12-7 Воздушный фильтр