**Потенциометр ST EC 010**

Потенциометр для управления вентиляторами ЕС.

Выходное напряжение на ST EC 10 и ST EC 230 плавно регулируется поворотной ручкой в диапазоне от 0 до 10 В.

ST EC 3 предусматривает 3-ступенчатое регулирование выходного напряжения:

ступень 1 = 3-7 В

ступень 2 = 5-9 В

Ступень 3 = 10 В

Потенциометр можно устанавливать как в скрытой розетке без корпуса (IP 44), так и настенным монтажом с корпусом (IP 54).

Дополнительный коммутационный контакт на ST EC 010 позволяет, например, подключить деблокировку регулирования.

ST EC 230 для присоединения к линии питания 230 В.

ST EC 010 для присоединения к линии питания 10 В.

ST EC 3 для присоединения к линии питания 10-15 В.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ST EC 010 |
| Вид напряжения: | Постоянный ток |
| Напряжение питания: | 10 V |
| Выходной сигнал: | 0 V - 10 V |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж / Скрытый монтаж |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,14 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,16 kg |
| Ширина: | 82 mm |
| Высота: | 82 mm |
| Глубина: | 65 mm |
| Ширина с упаковкой: | 95 mm |
| Высота с упаковкой: | 85 mm |
| Глубина с упаковкой: | 70 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799571100 |
| Номер артикула: | 0157.0110 |

Изготовитель: MAICO

ST EC 010 Потенциометр