**Реверсивный переключатель UWK 1**

реверсивный переключатель для приточной и вытяжной вентиляции.

С покрывающими рамками для комбинации с STU 1 или STU 2,5.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | UWK 1 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 В |
| Сетевая частота: | 50 Гц / 60 Гц |
| Iмакс: | 1 A |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Цвет: | альпийский белый |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,14 kg |
| Ширина: | 80 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 10 mm |
| Ширина с упаковкой: | 85 mm |
| Высота с упаковкой: | 190 mm |
| Глубина с упаковкой: | 58 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578178 |
| Номер артикула: | 0157.0817 |

Изготовитель: MAICO

UWK 1 Реверсивный переключатель