**TRE 0,4**

5-ступенчатый трансформатор для изменения скорости вращения.

Для управления однофазными вентиляторами.

Со световой индикацией рабочего состояния.

Дополнительный коммутационный контакт (230 В), например, для управления заслонкой.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TRE 0,4 |
| Максимальная нагрузка: | 0,4 A |
| Цвет: | жемчужный белый - типа RAL 1013 |
| Вес: | 1,05 |
| Масса с упаковкой: | 1,05 kg |
| Ширина: | 92 mm |
| Высота: | 165 mm |
| Глубина: | 77 mm |
| Ширина с упаковкой: | 110 mm |
| Высота с упаковкой: | 90 mm |
| Глубина с упаковкой: | 180 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161103 |
| Номер артикула: | 0016.0110 |

Изготовитель: MAICO

TRE 0,4