**5-ступенчатый трансформатор, шкаф управления TRE 1,6 S**

5-ступенчатый трансформатор для изменения скорости вращения.

Для управления однофазными вентиляторами.

С угловыми ножками и присоединительными клеммами.

Принадлежности: 5-ступенчатый переключатель ESS 20

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TRE 1,6 S |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимальная нагрузка: | 1,6 A |
| Степень защиты: | IP 00 |
| Вторичное напряжение: | 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V |
| Вид монтажа: | Шкаф управления |
| Вес: | 1,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,9 kg |
| Ширина с упаковкой: | 195 mm |
| Высота с упаковкой: | 190 mm |
| Глубина с упаковкой: | 150 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577447 |
| Номер артикула: | 0157.0744 |

Изготовитель: MAICO

TRE 1,6 S 5-ступенчатый трансформатор, шкаф управления