**5-ступенчатый переключатель для 5-ступенчатых трансформаторов TRE...S-2 / TR...S-2 DSS 20**

5-ступенчатый переключатель для 5-ступенчатых трансформаторов TRE...S-2 и TR...S-2.

Для закрепления с лицевой стороны в шкаф управления

ESS: принадлежность к однофазным вентиляторам.

DSS: принадлежность к трехфазным вентиляторам.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DSS 20 |
| Вид напряжения: | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания: | 400 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимальная нагрузка: | 20 A |
| Степень защиты: | IP 00 |
| Вид монтажа: | Шкаф управления |
| Вес: | 0,22 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,26 kg |
| Ширина: | 72 mm |
| Высота: | 72 mm |
| Глубина: | 133 mm |
| Ширина с упаковкой: | 120 mm |
| Высота с упаковкой: | 95 mm |
| Глубина с упаковкой: | 82 mm |
| Температура окружающей среды: | 0 °C до 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577508 |
| Номер артикула: | 0157.0750 |

Изготовитель: MAICO

DSS 20 5-ступенчатый переключатель для 5-ступенчатых трансформаторов TRE...S-2 / TR...S-2