**Таймер с замедлением VZ 6**

Таймер с замедлением для регулирования замедления включения и времени выбега вентиляторов.

Можно задействовать через обычный переключатель.

VZ 24 C: можно задействовать через обычный переключатель или кнопку.

Помехоустойчив согласно EN 61000-4-5 (от 1000 В до 4000 В). При необходимости принять дополнительные методы подавления помех ( L-, C- или RC-звенья, защитные диоды, варисторы).

Контрольный знак: VDE.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | VZ 6 |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимальная нагрузка: | 1,25 A |
| Степень защиты: | IP 40 |
| Вес: | 0,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,02 kg |
| Ширина: | 20 mm |
| Высота: | 13 mm |
| Глубина: | 35 mm |
| Ширина с упаковкой: | 20 mm |
| Высота с упаковкой: | 13 mm |
| Глубина с упаковкой: | 35 mm |
| Температура окружающей среды: | 0 °C до 50 °C |
| Пульт дистанционного управления: |  -  |
| Время выбега: | 6 min |
| Замедление включения: | 50 s |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578208 |
| Номер артикула: | 0157.0820 |

Изготовитель: MAICO

VZ 6 Таймер с замедлением