**Интервальный выключатель VZI 10**

Интервальный выключатель для регулярной вентиляции редко используемых помещений.

Возможно включение вентилятора с помощью интервального выключателя или вручную.

Можно задействовать через обычный переключатель.

Регулируемая длительность интервалов: 1 ч до 15 ч.

Возможен монтаж в скрытую розетку.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | VZI 10 |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимальная нагрузка: | 1,25 A |
| Степень защиты: | IP 40 |
| Вес: | 0,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,02 kg |
| Ширина: | 20 mm |
| Высота: | 13 mm |
| Глубина: | 35 mm |
| Ширина с упаковкой: | 20 mm |
| Высота с упаковкой: | 13 mm |
| Глубина с упаковкой: | 35 mm |
| Температура окружающей среды: | 0 °C до 50 °C |
| Пульт дистанционного управления: | - |
| Время выбега: | 10 min |
| Продолжительность включения: | 10 min |
| Замедление включения: | 50 s |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578239 |
| Номер артикула: | 0157.0823 |

Изготовитель: MAICO

VZI 10 Интервальный выключатель