**Термостат TH 10**

Термостат для управления вентиляторами в зависимости от температуры воздуха.

По выбору возможна работа вентилятора при возрастающей или падающей температуре воздуха (переключающий контакт).

С указателем состояния включения на внутренней стороне.

Помехоустойчив по VDE 0875, степень помех N.

Датчик температуры с соединительным кабелем 2 м.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TH 10 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Максимальная нагрузка (индуктивная нагрузка): | 4 A |
| Максимальная нагрузка (активная нагрузка): | 10 A |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Вес: | 0,42 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,46 kg |
| Ширина: | 125 mm |
| Высота: | 110 mm |
| Глубина: | 69 mm |
| Ширина с упаковкой: | 175 mm |
| Высота с упаковкой: | 120 mm |
| Глубина с упаковкой: | 75 mm |
| Температура окружающей среды: | 50 °C |
| Диапазон установки температуры: | -10 °C до 30 °C |
| Дифференциал включения: | прибл. от 0,2 до 5 К |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577645 |
| Номер артикула: | 0157.0764 |

Изготовитель: MAICO

TH 10 Термостат