**Термостат TH 16**

Термостат для управления вентиляторами в зависимости от температуры воздуха.

По выбору возможна работа вентилятора при возрастающей или падающей температуре воздуха (переключающий контакт).

Для включения трехфазных вентиляторов необходимо применение универсального контактора US 16 T.

Проверен VDE, SEV, Semko, Nemko.

Принадлежности: поворотный переключатель DS 10 для работы вентиляторов независимо от термостата.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TH 16 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Максимальная нагрузка (индуктивная нагрузка): | 4 A |
| Максимальная нагрузка (активная нагрузка): | 16 A |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Вес: | 0,31 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,35 kg |
| Ширина: | 115 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 68 mm |
| Ширина с упаковкой: | 123 mm |
| Высота с упаковкой: | 158 mm |
| Глубина с упаковкой: | 77 mm |
| Температура окружающей среды: | 50 °C |
| Диапазон установки температуры: | 0 °C до 50 °C |
| Дифференциал включения: | ок. 1,5 К |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577485 |
| Номер артикула: | 0157.0748 |

Изготовитель: MAICO

TH 16 Термостат