**Плата базовой мощности DTL 2 P-L**

Дополнительная плата для установки в электронные регуляторы температуры DTL 24 P при потребляемой мощности от 16,5 кВт до 30 кВт.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DTL 2 P-L |
| Вид напряжения: | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания: | 400 В |
| Вес: | 0,03 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,04 kg |
| Ширина: | 60 mm |
| Высота: | 35 mm |
| Глубина: | 30 mm |
| Ширина с упаковкой: | 70 mm |
| Высота с упаковкой: | 70 mm |
| Глубина с упаковкой: | 40 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799575870 |
| Номер артикула: | 0157.0587 |

Изготовитель: MAICO

DTL 2 P-L Плата базовой мощности