**Канальный датчик FL 30 P**

Датчик температуры для измерения температуры воздуха в воздушных каналах.

Возможна комбинация с ETL 16 P, DTL 16 P, DTL 24 P.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FL 30 P |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Место установки: | Канал |
| Материал: | Пластмасса |
| Вес: | 0,08 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,08 kg |
| Ширина: | 220 mm |
| Высота: | 140 mm |
| Глубина: | 20 mm |
| Ширина с упаковкой: | 221 mm |
| Высота с упаковкой: | 141 mm |
| Глубина с упаковкой: | 21 mm |
| Диапазон установки температуры: | 0 °C до 30 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577805 |
| Номер артикула: | 0157.0780 |

Изготовитель: MAICO

FL 30 P Канальный датчик