**Комнатный датчик FR 30 P**

Датчик температуры для измерения температуры воздуха в закрытых помещениях.

Возможна комбинация с ETL 16 P, DTL 16 P, DTL 24 P.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FR 30 P |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,08 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,09 kg |
| Ширина: | 86 mm |
| Высота: | 86 mm |
| Глубина: | 30 mm |
| Ширина с упаковкой: | 98 mm |
| Высота с упаковкой: | 98 mm |
| Глубина с упаковкой: | 37 mm |
| Диапазон установки температуры: | 0 °C до 30 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577812 |
| Номер артикула: | 0157.0781 |

Изготовитель: MAICO

FR 30 P Комнатный датчик