**Реле перепада давления DW 1000**

Реле перепада давления для контроля давления в фильтрах и вентиляторах, а также системного давления в вентиляционных установках.

Переключающий контакт для тока включения макс. 5 А, 250 В переменный ток и 0,8 А для индуктивных нагрузок или 2 А, 30 В постоянный ток.

Диапазон заданных значений: от 100 Па до 1000 Па.

Среда: воздух и неагрессивные газы.

Электроподключения с кабельным винтовым соединением PG11 и винтовыми клеммами.

Комплект поставки: пневматический выключатель со шланговым подключением, шкала установки в мбар, монтажный уголок, присоединительный шланг длиной 2 м.

Принадлежности для воздушных фильтров TFE и TFP.

Указания по безопасности

Не допускать возникновения конденсата и льда на реле перепада давления.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DW 1000 |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Позиция: | вертикальный |
| Вес: | 0,19 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,24 kg |
| Ширина: | 125 mm |
| Высота: | 103 mm |
| Глубина: | 89,4 mm |
| Ширина с упаковкой: | 126 mm |
| Высота с упаковкой: | 104 mm |
| Глубина с упаковкой: | 100 mm |
| Температура окружающей среды: | 85 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577522 |
| Номер артикула: | 0157.0752 |

Изготовитель: MAICO

DW 1000 Реле перепада давления