**Вентиляционный контроллер RLS 3**

Трехступенчатый вентиляционный контроллер для вытяжного вентилятора ER 100 D и трубного вентилятора HDR EC.

3 ступени включения: базовая нагрузка, нормальная, полная нагрузка (поворотная ручка).

С отдельным 2-полюсным выключателем ВКЛ/ВЫКЛ (с балансирным рычажком)

Оба переключателя реализованы в одной двойной рамке.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RLS 3 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Максимальная нагрузка: | 10 A |
| Степень защиты: | IP 30 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Характеристики пластмассы: | Полистирол, без ПВХ |
| Вес: | 0,19 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,23 kg |
| Ширина: | 150 mm |
| Высота: | 80 mm |
| Глубина: | 32 mm |
| Ширина с упаковкой: | 155 mm |
| Высота с упаковкой: | 83 mm |
| Глубина с упаковкой: | 83 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799578314 |
| Номер артикула: | 0157.0831 |

Изготовитель: MAICO

RLS 3 Вентиляционный контроллер