**Радиовыключатель XS 1**

Радиовыключатель для включения вентиляторов однофазного тока и других потребителей (таких как: свет, циркуляционные насосы и т.д.) независимо от местонахождения.

Возможно использование при реконструкции и для доустановки – без затрат на малярные работы или обои.

Не нужно сбивать или заново класть кафельную плитку.

Применяется везде, где невозможна инсталляция линий управления.

Радиовыключатель может использоваться в "мобильном" варианте.

Радиовыключатель может привинчиваться или же наклеиваться на стекло.

Простое "обучение" передатчика экономит время программирования.

Батареи питания входят в объем поставки.

Радиосистема состоит из радиовыключателя XS 1 и мин. 1 радиоприемника ХЕ 1.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | XS 1 |
| Аккумулятор: | 2 x 3 В |
| Подключение к сети: | не требуется |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,14 kg |
| Ширина: | 88 mm |
| Высота: | 88 mm |
| Глубина: | 32 mm |
| Ширина с упаковкой: | 103 mm |
| Высота с упаковкой: | 89 mm |
| Глубина с упаковкой: | 85 mm |
| Радиочастота: | 433 MHz |
| Количество радиоканалов: | 1 Канал |
| Зона действия в свободном пространстве: | 100 m |
| Зона действия в здании: | 30 m |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573449 |
| Номер артикула: | 0157.0344 |

Изготовитель: MAICO

XS 1 Радиовыключатель