**Ступенчатый переключатель FS 4**

FS 4: двухскоростной ступенчатый переключатель.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FS 4 |
| Направление воздуха: | Приточная или вытяжная вентиляция |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Максимальная нагрузка (индуктивная нагрузка): | 0,35 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Цвет: | жемчужный белый - типа RAL 1013 |
| Вес: | 0,4 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,7 kg |
| Ширина: | 128 mm |
| Высота: | 74 mm |
| Глубина: | 46 mm |
| Ширина с упаковкой: | 130 mm |
| Высота с упаковкой: | 78 mm |
| Глубина с упаковкой: | 52 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161042 |
| Номер артикула: | 0016.0104 |

Изготовитель: MAICO

FS 4 Ступенчатый переключатель