**Ступенчатый, реверсивный переключатель FS 6**

FS 6: реверсивный переключатель для приточной и вытяжной вентиляции, 2 ступени.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FS 6 |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция / Вытяжная вентиляция |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Максимальная нагрузка (индуктивная нагрузка): | 0,35 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Цвет: | жемчужный белый - типа RAL 1013 |
| Вес: | 0,38 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,4 kg |
| Ширина: | 128 mm |
| Высота: | 74 mm |
| Глубина: | 46 mm |
| Ширина с упаковкой: | 130 mm |
| Высота с упаковкой: | 78 mm |
| Глубина с упаковкой: | 52 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161066 |
| Номер артикула: | 0016.0106 |

Изготовитель: MAICO

FS 6 Ступенчатый, реверсивный переключатель