**Реверсивный переключатель W 1**

Реверсивный переключатель для управления вентиляторами.

Для работы с переменным направлением воздуха.

WU 1: с розеткой для скрытого монтажа.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | W 1 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Вид напряжения: | Однофазный ток / Трёхфазный ток |
| Напряжение питания: | 230 В / 400 В |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимальная нагрузка: | 16 A |
| Степень защиты: | IP 65 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Цвет: | светло-серый |
| Вес: | 0,37 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,4 kg |
| Ширина: | 82 mm |
| Высота: | 82 mm |
| Глубина: | 127 mm |
| Ширина с упаковкой: | 95 mm |
| Высота с упаковкой: | 88 mm |
| Глубина с упаковкой: | 133 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571018 |
| Номер артикула: | 0157.0101 |

Изготовитель: MAICO

W 1 Реверсивный переключатель