**Поворотный переключатель DS 10**

Поворотный переключатель для работы вентиляторов независимо от термостата.

Переключатель между нормальной эксплуатацией и непрерывным режимом работы.

Позиции переключателя: непрерывный режим работы, выкл., нормальная эксплуатация.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DS 10 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Iмакс: | 16 A |
| Степень защиты: | IP 65 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Вес: | 0,29 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,32 kg |
| Ширина: | 82 mm |
| Высота: | 82 mm |
| Глубина: | 101 mm |
| Ширина с упаковкой: | 85 mm |
| Высота с упаковкой: | 95 mm |
| Глубина с упаковкой: | 135 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799574101 |
| Номер артикула: | 0157.0410 |

Изготовитель: MAICO

DS 10 Поворотный переключатель