**Основной, ремонтный выключатель HS 3**

Ремонтный выключатель согласно VDE 0113, часть 1.

Герметичный корпус согласно ISO.

В положение ВЫКЛ выключатель запирается на замок.

С 2 вспомогательными контактами (1 размыкающий.,1 замыкающий.).

HS 3: 3-х полюсный кулачковый контроллер для односкоростных вентиляторов или для вентиляторов с регулируемой скоростью вращения.

HS 6: 6-полюсный кулачковый контроллер для вентиляторов с переключением числа полюсов.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | HS 3 |
| Вид напряжения: | Трёхфазный ток / Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 В / 400 В |
| Максимальная нагрузка: | 16 A |
| Степень защиты: | IP 65 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Вес: | 0,38 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,41 kg |
| Ширина: | 82 mm |
| Высота: | 82 mm |
| Глубина: | 127 mm |
| Ширина с упаковкой: | 87 mm |
| Высота с упаковкой: | 95 mm |
| Глубина с упаковкой: | 135 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577362 |
| Номер артикула: | 0157.0736 |

Изготовитель: MAICO

HS 3 Основной, ремонтный выключатель