**Отключающая терморезисторная система MVS 6**

Независимая комплектная система.

Отключающая терморезисторная система для контроля максимальной температуры двигателя.

Необходимые принадлежности для трехфазных вентиляторов DZ... Ex . .

Проверка строительного образца согласно директиве RL 2014/34 EС.

Со световой индикацией рабочего состояния.

Указания по безопасности

Инсталляция исключительно на взрывобезопасных участках.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MVS 6 |
| Вид напряжения: | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания: | 400 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Iмакс: | 6,3 A |
| Степень защиты: | IP 65 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | светло-серый |
| Вес: | 1,58 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,89 kg |
| Ширина: | 120 mm |
| Высота: | 225 mm |
| Глубина: | 240 mm |
| Ширина с упаковкой: | 130 mm |
| Высота с упаковкой: | 260 mm |
| Глубина с упаковкой: | 255 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Обозначение EX согласно стандарту: | Ex II (2)G [Ex e] / Ex II (2)D [Ex t] |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799575856 |
| Номер артикула: | 0157.0585 |

Изготовитель: MAICO

MVS 6 Отключающая терморезисторная система