**Выключатель защиты двигателя MVEx 1,6**

Выключатель защиты двигателя для контроля максимального тока двигателя.

Необходимые принадлежности для EZQ/EZS 20 E Ex e и ERM ... Ex e.

Проверка строительного образца согласно директиве RL 2014/34 EС.

Указания по безопасности

Инсталляция исключительно на взрывобезопасных участках.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MVEx 1,6 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимальная нагрузка: | 1,6 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Установившийся ток питания: | 1,6 A |
| Диапазон установки тока питания: | -0,6 A |
| Ток отключения при коротком замыкании: | 88 A |
| Вид монтажа: | Шкаф управления |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | светло-серый |
| Вес: | 0,3 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,32 kg |
| Ширина: | 45 mm |
| Высота: | 93 mm |
| Глубина: | 76 mm |
| Ширина с упаковкой: | 50 mm |
| Высота с упаковкой: | 100 mm |
| Глубина с упаковкой: | 80 mm |
| Допуск по взрывоопасности: | PTB 10 ATEX 3013 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799575498 |
| Номер артикула: | 0157.0549 |

Изготовитель: MAICO

MVEx 1,6 Выключатель защиты двигателя