**Контактор US 16 T**

Универсальный контактор для управления вентиляторами, например, по нагрузке.

Управляющее напряжение: 230 В/50 Гц, 240 В/60 Гц.

3 главных контакта,1 вспомогательный контакт (замыкающий).

Защита от попадания воды и пыли.

Со встроенной 35-мм профильной шиной.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | US 16 T |
| Вид напряжения: | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания: | 600 V |
| Максимальная нагрузка (активная нагрузка): | 16 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Вес: | 0,67 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,78 kg |
| Ширина: | 100 mm |
| Высота: | 160 mm |
| Глубина: | 145 mm |
| Ширина с упаковкой: | 105 mm |
| Высота с упаковкой: | 200 mm |
| Глубина с упаковкой: | 185 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577690 |
| Номер артикула: | 0157.0769 |

Изготовитель: MAICO

US 16 T Контактор