**Внутристенный вентилятор EN 20**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EN 20 |
| Объёмный расход: | 450 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.330 1/min |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Регулируемая скорость вращения: | ✔ |
| Возможность реверса: | - |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Номинальная мощность: | 35 W |
| Iном: | 0,25 A |
| Iмакс: | 0,25 A |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Позиция: | горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 2,695 |
| Номинальный диаметр: | 200 mm |
| Уровень звукового давления: | 51 dB(A) |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799813019 |
| Номер артикула: | 0081.0301 |

Изготовитель: MAICO

EN 20 Внутристенный вентилятор