**Тепличный вентилятор EFG 40 D**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EFG 40 D |
| Объёмный расход: | 1.800 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.300 1/min |
| Возможность реверса: | ✔ |
| Номинальная мощность: | 50 W |
| Потребляемая мощность: | 50 W |
| Iном: | 0,25 A |
| Iмакс: | 0,3 A |
| Степень защиты: | IP X4 |
| Вес: | 9,95 |
| Номинальный диаметр: | 400 mm |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке: | 55 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799814078 |
| Номер артикула: | 0081.0407 |

Изготовитель: MAICO

EFG 40 D Тепличный вентилятор