**Центробежный крышный вентилятор DRD 50/6**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DRD 50/6 |
| Объёмный расход: | 8.300 m³/h |
| Скорость вращения: | 930 1/min |
| Номинальная мощность: | 1.260 W |
| Iном: | 2,6 A |
| Iмакс: | 3,3 A |
| Переключение числа полюсов: | - |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 124 |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871132 |
| Номер артикула: | 0087.0113 |

Изготовитель: MAICO

DRD 50/6 Центробежный крышный вентилятор