**Центробежный крышный вентилятор DRD 50/86**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DRD 50/86 |
| Объёмный расход: | 6.300 m³/h / 8.500 m³/h |
| Скорость вращения: | 715 1/min / 930 1/min |
| Номинальная мощность: | 650 W / 1.450 W |
| Iном: | 1,4 A / 2,9 A |
| Iмакс: | 1,4 A / 2,9 A |
| Переключение числа полюсов: |  ✔  |
| Количество полюсов при высокой скорости вращения: | 6 |
| Количество полюсов при низкой скорости вращения: | 8 |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 134 |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871576 |
| Номер артикула: | 0087.0157 |

Изготовитель: MAICO

DRD 50/86 Центробежный крышный вентилятор