**Центробежный крышный вентилятор DRD 63/86**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DRD 63/86 |
| Объёмный расход: | 14.000 m³/h / 18.500 m³/h |
| Скорость вращения: | 715 1/min / 930 1/min |
| Номинальная мощность: | 2.000 W / 4.000 W |
| Iном: | 4 A / 8 A |
| Iмакс: | 4 A / 8,3 A |
| Переключение числа полюсов: | ✔ |
| Количество полюсов при высокой скорости вращения: | 6 |
| Количество полюсов при низкой скорости вращения: | 8 |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 225 |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871590 |
| Номер артикула: | 0087.0159 |

Изготовитель: MAICO

DRD 63/86 Центробежный крышный вентилятор