**Вентиляционный контроллер RLS 1**

Управление для вентиляционного прибора с тепловым насосом, например, WRG 300 WP.

3 ступени включения: Базовая нагрузка, нормальная, полная нагрузка.

Возможно управление другими приборами (например вентилями, тепловыми насосами).

Возможно программирование времени включения уровней вентиляции.

Возможен выбор автоматического или ручного управления.

Пульт управления: 82 х 150 х 31 мм (Ш х В х Д).

Нагрузочная часть : 203 х 205 х 94 мм (Ш х В х Д).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RLS 1 |
| Потребляемая мощность (без регулирования скорости вращения): | 4 W |
| Максимальная нагрузка (индуктивная нагрузка): | 8 A |
| Максимальная нагрузка (активная нагрузка): | 16 A |
| Вес: | 1,58 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577683 |
| Номер артикула: | 0157.0768 |

Изготовитель: MAICO

RLS 1 Вентиляционный контроллер