**Набор для изоляции корпусного шума KSD-D**

4 резиновых элемента изоляции с оцинкованной подкладной шайбой для потолочного монтажа вентиляционных боксов ESR -2 EC согласно DIN 4109 с изоляцией корпусного шума.

Дополнительные крепежные материалы, такие как штанги с резьбой, гайки и т.д., в комплект поставки не входят.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | KSD-D |
| Материал: | термопластичный эластомер (TPE) |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 0,03 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,04 kg |
| Противопожарная защита: | Класс пожара B2 согласно DIN 4102, без каплеобразования |
| Ширина: | 80 mm |
| Высота: | 50 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 80 mm |
| Высота с упаковкой: | 30 mm |
| Глубина с упаковкой: | 50 mm |
| Резьба: | M8 |
| Температура окружающей среды: | -50 °C до 110 °C |
| Упаковочный комплект: | 4 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925217 |
| Номер артикула: | 0092.0521 |

Изготовитель: MAICO

KSD-D Набор для изоляции корпусного шума