**Система регулирования температуры EAT EC**

Многосторонняя электронная система регулирования температуры для плавного управления вентиляторами ЕС.

Выходной сигнал 0-10 В регулируется путем измерения фактической температуры и сопоставления с заданным значением.

Датчик температуры входит в объем поставки.

Доступны многочисленные функции регулирования в зависимости от подключенных датчиков.

Пять режимов работы: автоматический / ручной / непрерывный / бездействующий или выкл.

Входы регулирования для датчика температуры, потенциометра и активных датчиков, таких как датчик влажности или давления.

Выходы регулирования максимум для двух вентиляторов ЕС и одного постоянного сервомотора заслонки. Дополнительно предусмотрено два беспотенциальных релейных коммутационных выхода.

Быстрый и удобный ввод в эксплуатацию обеспечивается двухстрочным цифровым дисплеем с подсветкой, с текстовой индикацией и пленочной клавиатурой.

Очень низкое потребление мощности.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EAT EC |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 В |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Вес: | 1,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,235 kg |
| Ширина: | 188 mm |
| Высота: | 160 mm |
| Глубина: | 110 mm |
| Ширина с упаковкой: | 210 mm |
| Высота с упаковкой: | 130 mm |
| Глубина с упаковкой: | 185 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Диапазон установки температуры: | 0 °C до 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799571131 |
| Номер артикула: | 0157.0113 |

Изготовитель: MAICO

EAT EC Система регулирования температуры