**Приточный элемент ALD 160 VA**

Проход для наружного воздуха для децентрализованной приточной вентиляции жилья без сквозняка.

Вид заслонки: ручная (положение 0% или 100%).

Очень хорошая изоляция.

Плоский, элегантный дизайн.

Качественное распределение воздуха.

Нет необходимости в электрическом присоединении.

Упаковочный комплект ALD 160: Внутренняя секция из пластмассы, пылеулавливающий фильтр

ISO Coarse 30 % (G2), стенная втулка до 500 мм со штормовой защитой и звукоизоляцией, ручная заслонка, пластмассовая прямоугольная наружная решетка с сеткой от насекомых.

Упаковочный комплект ALD 160 VA: Внутренняя секция из пластмассы, пылеулавливающий фильтр

ISO Coarse 30 % (G2), стенная втулка до 500 мм со штормовой защитой и звукоизоляцией, ручная заслонка, круглая наружная решетка из нержавеющей стали с сеткой от насекомых.

Принадлежности: запасной фильтр ALDF 125/160 G2 или ALDF 125/160 G3.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ALD 160 VA |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция |
| Макс. объемный расход: | 30 m³/h |
| Место установки: | Стена |
| Материал решётки: | Пластмасса (внутренняя решётка) / Нержавеющая сталь (наружная решётка) |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 1,47 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,79 kg |
| Вид фильтра: | Пылевой фильтр |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Вид заслонки: | ручной, с фиксацией |
| Номинальный диаметр: | 160 mm |
| Ширина: | 175 mm |
| Высота: | 175 mm |
| Глубина: | 572,5 mm |
| Ширина с упаковкой: | 190 mm |
| Высота с упаковкой: | 190 mm |
| Глубина с упаковкой: | 585 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Оценённая по нормам макс. разность нормативного звукового давления между элементами Dn,w: | 53 dB |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520702 |
| Номер артикула: | 0152.0070 |

Изготовитель: MAICO

ALD 160 VA Приточный элемент