**Тарельчатый клапан, пластмасса TK 10**

Тарельчатые клапаны для приточной и вытяжной вентиляции.

Уплотнение с помощью кольца из поролона.

Плавное регулирование расхода воздуха благодаря поворотной тарелке клапана.

Простой монтаж с помощью монтажного кольца и подпружиненных защелок.

Рекомендуемые принадлежности: Фильтрующий элемент жироуловителя FFE при использовании в помещениях, где в вытяжном воздухе содержится жир (например, на кухнях и т.п.).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TK 10 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Макс. объемный расход: | 30 m³/h |
| Материал: | Пластмасса, антистатическая |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,13 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,14 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Ширина: | 150 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 51 mm |
| Ширина с упаковкой: | 155 mm |
| Высота с упаковкой: | 155 mm |
| Глубина с упаковкой: | 70 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511922 |
| Номер артикула: | 0151.0192 |

Изготовитель: MAICO

TK 10 Тарельчатый клапан, пластмасса