**Вентиляционный контроллер RLS T2 WS**

Характеристики

Современный интеллектуальный сенсорный пульт управления с графическим цветным дисплеем IPS.

Размер дисплея 800 x 400 пикселей.

Диагональ дисплея 4,3.

С накопителем 16 Мбайт.

С датчиком температуры в помещении NTC (от -20 °C до +50 °C).

С интерфейсом Mini-USB.

С соединением по 4-проводной шине (RS 485 с источником питания).

Слот для карты памяти Micro-SD.

С помощью 1 RLS TS WS можно осуществлять управление 5 вентиляционными приборами.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RLS T2 WS |
| Вид напряжения: | Напряжение постоянного тока |
| Напряжение питания: | 12 В пост. тока |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Пластмасса/стекло |
| Характеристики пластмассы: | Полистирол, без ПВХ |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 0,21 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,3 kg |
| Ширина: | 127 mm |
| Высота: | 93 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 165 mm |
| Высота с упаковкой: | 180 mm |
| Глубина с упаковкой: | 51 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992660 |
| Номер артикула: | 0157.1656 |

Изготовитель: MAICO

RLS T2 WS Вентиляционный контроллер