**Воздушный фильтр, запасной RF 20-5**

Запасной фильтр для воздушного фильтра TFE.

RF ...-5: запасной фильтр для TFE...-5.

RF ...-7: запасной фильтр для TFE...-7.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RF 20-5 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,36 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,75 kg |
| Класс фильтра: | ISO ePM10 60 % (F5) |
| Номинальный диаметр в мм: | 200 |
| Ширина: | 288 mm |
| Высота: | 288 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 288 mm |
| Высота с упаковкой: | 288 mm |
| Глубина с упаковкой: | 50 mm |
| Температура окружающей среды: | 80 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938767 |
| Номер артикула: | 0093.0876 |

Изготовитель: MAICO

RF 20-5 Воздушный фильтр, запасной