**Дверная вентиляционная решётка MLK 45 белая**

Дверная вентиляционная решётка для ванных, туалетов или кухонь.

Свободное сечение по FueVo(Постановление по огнестойкости. Нем директ.) 80 и TRGI (Технич. правила по монтажу газового оборуд. Нем директ.)86.

MLK 30: вырез в двери: 271 х 111 мм, наружные размеры: 290 x 125 мм.

MLK 45: вырез в двери: 432 х 76 мм, наружные размеры: 457 x 92 мм.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MLK 45 белая |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Монтаж: | внутри |
| Место установки: | Дверь |
| Материал: | Пластмасса |
| Характеристики пластмассы: | Полистирол, без ПВХ |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 0,27 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,31 kg |
| Живое сечение: | 154 cm² |
| Ширина: | 457 mm |
| Высота: | 92 mm |
| Глубина: | 38 mm |
| Ширина с упаковкой: | 458 mm |
| Высота с упаковкой: | 93 mm |
| Глубина с упаковкой: | 36 mm |
| Минимальная толщина дверного полотна: | 35 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799511267 |
| Номер артикула: | 0151.0126 |

Изготовитель: MAICO

MLK 45 белая Дверная вентиляционная решётка