**Трубный шумоглушитель RSR 10/50-1**

Трубный шумоглушитель для вентиляционной техники.

Со звукопоглощающей прокладкой из стекловолокна на основе синтетической смолы.

Негорючий материал согласно DIN 4102 Класс А1.

Примеряющее глушение измерено по DIN 45646.

С охватывающим уплотнением.

Термостойкость до +70 °C.

RSR...: звукопоглощающая прокладка толщиной 25 мм.

RSR.../50: звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RSR 10/50-1 |
| Исполнение: | Звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм |
| Место установки: | Вентилятор |
| Материал: | Алюминий |
| Цвет: | серебряный |
| Вес: | 1,55 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,94 kg |
| Диаметр присоединений: | 100 mm |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Ширина: | 210 mm |
| Высота: | 210 mm |
| Глубина: | 1.000 mm |
| Ширина с упаковкой: | 215 mm |
| Высота с упаковкой: | 215 mm |
| Глубина с упаковкой: | 1.175 mm |
| Примеряющее глушение при 63 Гц: | 7 dB |
| Примеряющее глушение при 125 Гц: | 7 dB |
| Примеряющее глушение при 250 Гц: | 16 dB |
| Примеряющее глушение при 500 Гц: | 25 dB |
| Примеряющее глушение при 1 кГц: | 48 dB |
| Примеряющее глушение при 2 кГц: | 56 dB |
| Примеряющее глушение при 4 кГц: | 42 dB |
| Примеряющее глушение при 8 кГц: | 32 dB |
| Звукоизоляция: | да |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799926009 |
| Номер артикула: | 0092.0600 |

Изготовитель: MAICO

RSR 10/50-1 Трубный шумоглушитель