**Колено 90°, растянутое B90-125**

Отвод 90°, растянутый, вкл. охватывающие уплотнения. Для спирально-навивных труб

Например, для присоединения приборов централизованной вентиляции WS 120 Trio, WS 160 Flat или WS 170 к спирально-навивным трубам в качестве альтернативы вставному соединителю SVR 125.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | B90-125 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Листовая сталь |
| Вес: | 0,6 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,6 kg |
| Номинальный диаметр: | 125 mm |
| Ширина: | 235 mm |
| Высота: | 235 mm |
| Глубина: | 235 mm |
| Ширина с упаковкой: | 235 mm |
| Высота с упаковкой: | 235 mm |
| Глубина с упаковкой: | 235 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799553120 |
| Номер артикула: | 0055.0312 |

Изготовитель: MAICO

B90-125 Колено 90°, растянутое