**Гигростат HY 5**

Гигростат для управления вентиляторами в зависимости от уровня относительной влажности воздуха.

Максимальный ток при индуктивной нагрузке: 5,0 А при просушке, 2,2 А при увлажнении.

Области применения: прачечные и другие влажные помещения.

Плавный диапазон установки: от 20% до 80% относительной влажности воздуха.

Гистерезис включения: ок. 8% относительной влажности воздуха.

Два возможных режима работы вентилятора: при возрастающей или падающей влажности воздуха (переключающий контакт).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | HY 5 |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,233 kg |
| Ширина: | 132 mm |
| Высота: | 82 mm |
| Глубина: | 40 mm |
| Ширина с упаковкой: | 137 mm |
| Высота с упаковкой: | 55 mm |
| Глубина с упаковкой: | 90 mm |
| Элемент управления: | снаружи |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571230 |
| Номер артикула: | 0157.0123 |

Изготовитель: MAICO

HY 5 Гигростат