**Привод заслонки с воздушным клапаном MS 100**

Сервомотор с воздушным клапаном для регулирования или блокировки объемного расхода воздуха.

Привод заслонки и воздушный клапан составляют один узел.

Установка производится с помощью трубного элемента MSR или в спирально-навивную трубу, которую обеспечивает заказчик.

Монтаж в спирально-навивную трубу выполняется с помощью принадлежностей, входящих в объем поставки.

Воздушные клапаны изделий MS 100 / 125 / 150 / 160 могут находиться в положениях "открыто" или "закрыто".

Воздушные клапаны изделий MS 100 S / 125 S / 150 S / 160 S работают непрерывно и могут находиться в любом положении между "открыто" и "закрыто".

Конечное положение регулируется.

Указание по монтажу

Для установки приводов заслонки с воздушными клапанами можно использовать соответствующие трубные элементы MSR. На них имеются отверстия для фиксации привода заслонки.

Требуется смотровое отверстие.

Если для установки привода заслонки используется предоставленная заказчиком спирально-навивная труба, необходимо принять во внимание следующее:

используйте только абсолютно круглую трубу,

труба внутри должна быть гладкой, без сгибов.

Соблюдайте правильное направление воздуха: воздух движется от привода к клапану.

Указания по безопасности

Не использовать в противопожарных системах.

Только для эксплуатации с чистым воздухом.

Не использовать агрессивные или абразивные материалы.

Не подходят для взрывоопасных участков.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MS 100 |
| Воздухонепроницаемость согласно 1751: | 3 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Позиция: | произвольно |
| Вес: | 0,3 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,42 kg |
| Номинальный диаметр: | 100 mm |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Ширина: | 190 mm |
| Высота: | 110 mm |
| Глубина: | 45 mm |
| Ширина с упаковкой: | 315 mm |
| Высота с упаковкой: | 205 mm |
| Глубина с упаковкой: | 50 mm |
| Температура окружающей среды: | -30 °C до 50 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799572312 |
| Номер артикула: | 0157.1231 |

Изготовитель: MAICO

MS 100 Привод заслонки с воздушным клапаном