**Вентиляторный узел VE ER-AP 60 G**

Вентиляторный узел в качестве запчасти для вентилятора для настенного монтажа ER-AP 60 G.

Исполнение с переключением базовой нагрузки.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | VE ER-AP 60 G |
| Исполнение: | Переключение базовой нагрузки |
| Объёмный расход: | 35 m³/h / 61 m³/h |
| Скорость вращения: | 900 1/min / 1.250 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: | - |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Номинальная мощность: | 11 W / 21 W |
| Iмакс: | 0,13 A / 0,17 A |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 1,03 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,34 kg |
| Ширина: | 210 mm |
| Высота: | 110 mm |
| Глубина: | 210 mm |
| Ширина с упаковкой: | 270 mm |
| Высота с упаковкой: | 155 mm |
| Глубина с упаковкой: | 280 mm |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100195 |
| Номер артикула: | E084.0153.0000 |

Изготовитель: MAICO

VE ER-AP 60 G Вентиляторный узел