**Центробежный трубный вентилятор RAS 15**

Характеристики

Центробежный трубный вентилятор для отсасывания радона для частного или промышленного применения, при котором определяется или предполагается присутствие радона.

Подходит для потоков воздуха с максимальной температурой 50°C.

Высокая герметичность корпуса обеспечивает надежный отвод радона.

Самоочищающиеся изогнутые назад лопасти.

Соединительные патрубки со всасывающей и напорной стороны, для непосредственной установки в воздуховод.

Поставка с соединительным кабелем длиной 1,2 метра.

Однофазный двигатель (230 В-50 Гц) с термическим выключением, подходит для непрерывного режима работы.

Изоляция класса II (нет необходимости в заземляющем присоединении).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RAS 15 |
| Объёмный расход: | 428 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.762 1/min |
| Тип крыльчатки: | центробежный |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Номинальная мощность: | 65 W |
| Iмакс: | 0,26 A |
| Степень защиты: | IP X5 |
| Место установки: | Потолок / Стена |
| Место установки: | Подвал / Чердак / Помещение для домашнего хозяйства / Кладовая |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 2,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,4 kg |
| Номинальный диаметр: | 150 mm |
| Ширина: | 253 mm |
| Высота: | 253 mm |
| Глубина: | 232 mm |
| Ширина с упаковкой: | 265 mm |
| Высота с упаковкой: | 260 mm |
| Глубина с упаковкой: | 265 mm |
| Температура транспортируемых сред: | -20 °C до 50 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799806028 |
| Номер артикула: | 0080.0602 |

Изготовитель: MAICO

RAS 15 Центробежный трубный вентилятор