**Регулятор давления Centro-PT**

Centro-PT: со встроенным анероидом и таймером.

Характеристики

Может применяться с централизованной системой вытяжной вентиляции MAICO Centro.

Автоматическое регулирование для понижения давления в различных рабочих состояниях.

Напряжение двигателя плавно регулируется через фазный паз.

Только для асинхронных двигателей однофазного тока, шумоглушащий вентиляционный бокс ESR 16-2 – ESR 40-2.

Износостойкий пластмассовый корпус.

С прозрачной крышкой и клеммной коробкой.

СДИ-индикатор зеленый: Готовность к работе.

СДИ-индикатор красный: Неисправность.

Индикация фактического давления.

Индикация напряжения двигателя.

С выключателем ВКЛ/ВЫКЛ.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | Centro-PT |
| Напряжение питания для элементов регулирования: | 230 V |
| Максимальная нагрузка: | 8 A |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Подключение к сети для вентилятора: | 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Подключение к сети для вентилятора с защитой двигателя: | 5 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Подключение к сети для регулятора: | 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Ввод для анероидной коробки: | 2 x 2 x 0,6 |
| Напряжение на выходе: | 0 - 230 В |
| Место установки: | Стена |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | светло-серый |
| Вес: | 1,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,82 kg |
| Ширина: | 220 mm |
| Высота: | 190 mm |
| Глубина: | 110 mm |
| Ширина с упаковкой: | 275 mm |
| Высота с упаковкой: | 200 mm |
| Глубина с упаковкой: | 140 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799573999 |
| Номер артикула: | 0157.0399 |

Изготовитель: MAICO

Centro-PT Регулятор давления