**Вентиляционный контроллер RLS T1 WS**

Графический цветной TFT-дисплей ("сенсорный экран") с удобной, интуитивно понятной навигацией по меню.

Опция в качестве принадлежности для приборов централизованной вентиляции Trio, WS 160 Flat, WS 170, WR 310/WR 410, WS 320 и WS 470.

Настройка программ времени, рабочих режимов, ступеней вентиляции, температуры и т.д.

Включает в себя, среди прочего, датчик температуры в помещении NTC и интерфейс Mini-USB, а также 4-жильную шину (RS 485, вкл. питание).

Разрешение дисплея: 480 x 272 пикселей (диагональ экрана 4,3").

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RLS T1 WS |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 12 В пост. тока |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Характеристики пластмассы: | Полистирол, без ПВХ |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 0,21 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,3 kg |
| Ширина: | 127 mm |
| Высота: | 93 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 165 mm |
| Высота с упаковкой: | 180 mm |
| Глубина с упаковкой: | 51 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799578352 |
| Номер артикула: | 0157.0835 |

Изготовитель: MAICO

RLS T1 WS Вентиляционный контроллер