**Покрывающая рамка ER-AR EC**

Покрывающая рамка корпуса для скрытого монтажа ER-GH и ER-GH- VWR корпуса для скрытого монтажа, установленных слишком плоско и при очень большом пазе.

Макс. глубина 35 мм.

Покрывает шов между корпусом скрытого монтажа и плитками.

Предотвращает некрасивый зазор вокруг стенного корпуса.

Покрывающую рамку устанавливать между стеной и внутренней крышкой.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER-AR EC |
| Монтаж: | внутри |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,38 kg |
| Ширина: | 307 mm |
| Высота: | 307 mm |
| Глубина: | 35 mm |
| Ширина с упаковкой: | 335 mm |
| Высота с упаковкой: | 335 mm |
| Глубина с упаковкой: | 60 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799932765 |
| Номер артикула: | 0093.0276 |

Изготовитель: MAICO

ER-AR EC Покрывающая рамка