**Воздушный фильтр, запасной FE 40-2**

Запасной фильтр для воздушного фильтра TFE...-4.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FE 40-2 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Синтетика |
| Вес: | 0,65 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,67 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Подходит для номинального диаметра: | 400 mm |
| Ширина: | 670 mm |
| Высота: | 490 mm |
| Глубина: | 10 mm |
| Ширина с упаковкой: | 671 mm |
| Высота с упаковкой: | 491 mm |
| Глубина с упаковкой: | 25 mm |
| Температура окружающей среды: | 100 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990581 |
| Номер артикула: | 0093.1229 |

Изготовитель: MAICO

FE 40-2 Воздушный фильтр, запасной