**Вентиляционный контроллер RLS D1 WR**

Опциональный цифровой блок управления в качестве принадлежности к вентиляционным приборам WS 170 R../WS 170 L.., WS 170 KR../WS 170 KL.. и WR 600.

Управление и подача напряжения через 2-жильный кабель Bus (Opentherm).

Цифровая индикация ступени вентиляции, установленной временной программы, температуры в помещении или времени, летняя функция, индикация неисправностей и необходимости замены фильтра.

2 программы времени (недельные программы). Переключение на зимнее и летнее время.

Поворотный и толчковый переключатель для выбора рабочего режима (ВКЛ/ВЫКЛ, ручной выбор ступени вентиляции, временная программа Р1 или Р2, программа на время отпуска, сброс сообщения о необходимости замены фильтра).

Летняя функция для выключения приточных вентиляторов.

Изолированный кабель управления к прибору, например, LiYCY 2 x 0,75 мм².

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RLS D1 WR |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 24 V |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Позиция: | горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Характеристики пластмассы: | Полистирол, без ПВХ |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,19 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,29 kg |
| Ширина: | 145 mm |
| Высота: | 98 mm |
| Глубина: | 31 mm |
| Ширина с упаковкой: | 163 mm |
| Высота с упаковкой: | 105 mm |
| Глубина с упаковкой: | 40 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799578284 |
| Номер артикула: | 0157.0828 |

Изготовитель: MAICO

RLS D1 WR Вентиляционный контроллер