**Осевой крышный вентилятор EZD30-6A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EZD30-6A |
| Объёмный расход: | 950 m³/h |
| Скорость вращения: | 930 1/min |
| Потребляемая мощность: | 60 W |
| Iмакс: | 0,3 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Переключение числа полюсов: | - |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 14,5 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0087.0403 |

Изготовитель: MAICO

EZD30-6A Осевой крышный вентилятор