**Комбинированный стенной патрубок KWH 16 R**

Дизайнерский комбинированный стенной патрубок включает в себя патрубки наружного и удаляемого воздуха в общем корпусе.

Комбинированный стенной патрубок поставляется на выбор в левом или правом исполнении.

Это позволяет без пересечений прокладывать в здании трубы между вентиляционным прибором и комбинированным стенным патрубком.

Особенно хорошо подходит для коттеджей, многоэтажных жилых домов и домов рядной застройки.

Наружный воздух всасывается снизу, удаляемый воздух выдувается вперед. Благодаря этому смешение двух потоков воздуха сводится к минимуму.

Перепад высот в патрубке удаляемого воздуха выведен далеко наружу. Таким образом обеспечивается отвод конденсата удаляемого воздуха.

Простой монтаж – два основных элемента конструкции:

кожух

фасадная деталь

Крепления к фасаду скрываются под кожухом.

На участках, подверженных воздействию ветра, а также на высоте начиная с третьего этажа следует принимать дополнительные меры, чтобы исключить проникновение воды в патрубок удаляемого воздуха под действием силы ветра или, например, сильного дождя.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | KWH 16 R |
| Исполнение: | Правое исполнение |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Наружная стена |
| Материал: | Нержавеющая сталь (V2A) |
| Вес: | 2 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,3 kg |
| Номинальный диаметр: | 160 mm |
| Ширина: | 415 mm |
| Высота: | 232 mm |
| Глубина: | 100 mm |
| Ширина с упаковкой: | 435 mm |
| Высота с упаковкой: | 240 mm |
| Глубина с упаковкой: | 200 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799520603 |
| Номер артикула: | 0152.0060 |

Изготовитель: MAICO

KWH 16 R Комбинированный стенной патрубок